[bookmark: _GoBack]Компрессор Atlas Copco XAS 47 с дизельным двигателем Deutz D2011 L2 мощностью 23,3 кВт и компрессорной головкой Atlas Copco Airtec способен вырабатывать 2 кубических метра сжатого воздуха в минуту этого должно хватить для питания одного бетонолома, такого как TEX 230PE или двух отбойных молотков TEX 05P или трех молотков TEX 3. Сжатый воздух к потребителям поступает через два патрубка размером 3/4", через тройник-разветвитель, подключенный к одному из патрубков, подключаются три потребителя одновременно. Прочный всепогодный корпус из оцинкованной стали с шумоподавлением позволяет работать на открытом воздухе в любых погодных условиях в черте города. Также, в корпус встроен генератор мощностью 6 кВА, который работает одновременно с компрессором. Две однофазные розетки и одна трехфазная дают возможность подключить электроинструмент. Топливный бак объемом 40 литров расходуется приблизительно за 10 часов при максимальной нагрузке.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Компрессор:
	

	Рабочее давление (избыточное), бар
	7

	Производительность по ISO 1217 ed. 3. 1996, м³/мин
	2

	Количество ступеней сжатия, шт.
	1

	Емкость масляной системы компрессора, литр
	8

	Вынос масла на 100% мощности, г/час
	0,36

	Мощность шума по 2000/14 ЕС, дБ(А)
	98

	Шумовое давление по ISO 2151 на 7 метрах, дБ(А)
	70

	Количество постов ѕ дюйма, шт.
	2

	Количество постов большого диаметра, шт.
	-

	Максимальная наружная температура, °С
	+45

	Генератор встроенный:
	

	Одновременно с компрессором
	да

	Мощность 3ф 400 В / 50 Гц, кВт
	5,2

	Мощность 1ф 230 В / 50 Гц, кВт
	4

	Розетки 3ф 400 В, 16А, шт.
	1

	1ф 230 В, 16А, шт.
	2
	
	

	Двигатель:
	
	
	

	Дизельный двигатель
	Deutz
	
	

	Модель
	D2011 L2
	
	

	Нормы по выхлопу
	Tier III
	
	

	Число цилиндров, шт.
	2
	
	

	Мощность, кВт
	23,3
	
	

	Число оборотов максимум, об/мин
	2750
	
	

	Число оборотов минимум, об/мин
	1850
	
	

	Расход топлива:
	
	
	

	- на максимальной мощности (с генератором), кг/ч
	4,9
	
	

	- на холостом ходу (с генератором), кг/ч
	3,02
	
	

	Система охлаждения, тип
	Масл.
	
	

	Емкость системы охлаждения, литр
	-
	
	

	Емкость масляной системы, литр
	8
	
	

	Емкость топливного бака, литр
	40
	
	

	Габариты и вес:
	
	
	

	Длина с регулируемым дышлом, мм
	3640
	
	

	Длина с нерегулируемым дышлом, мм
	3105
	
	

	Ширина х Высота на шасси, мм
	1330 х 1252
	
	

	Габариты (ДхШхВ) без шасси, мм
	1884х1010х970
	
	

	Высота на опорах (салазках), мм
	1230
	
	

	Вес сухой с шасси, кг
	764
	
	

	Вес рабочий с шасси, кг
	803
	
	

	Вес рабочий на опорах (салазках), кг
	699
	
	


УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
· Минимальное рабочее давление 4 бар.
· Максимальное давление в ресивере 8.5 бар (компрессор не загружен, выходной клапан закрыт).
· Максимальная рабочая температура окружающей среды + 50°C.
· Минимальная температура гарантированного запуска - 10°C (без системы холодного старта).
· Минимальная температура гарантированного запуска с системой холодного старта -20°C. (поставляется по заказу).
· Минимальная рабочая температура окружающей среды - 30°C.
· Максимальная высота эксплуатации над уровнем моря 4000 м.
ПРЕИМУЩЕСТВА
· Винтовые компрессорные элементы Atlas Copco обеспечивают ресурс до 40 тысяч моточасов до замены подшипников.
· Двигатели Deutz (Германия) - надежны, экономичны, неприхотливы и имеют серьезную сервисную поддержку в России.
· Высочайшая эффективность компрессора и двигателя обеспечивают минимальный расход топлива.
· Конструкция компрессора обеспечивает легкий доступ ко всем узлам и большой набор дополнительных опций.
· Прицепные компрессоры могут быть зарегистрированы в ГИБДД и беспрепятственно перевозиться по автодорогам.
· Предварительная оцинковка и порошковая окраска предотвращают ржавчину, сохраняя послепродажную стоимость.
· Стандартная гарантия составляет 2 года или 5 лет при заключении сервисного контракта.
· Низкий уровень шума позволяет не нарушать санитарные нормы принятые в РФ.
СЕРТИФИКАТЫ, СПРАВКИ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
· LLOYD,S ISO 9001, ISO14001 – сертификаты контроля качества и экологичности производства.
· Cоответствие стандартам по содержанию выхлопных газов 2004/26/EU Level IIIA и EPA Tier III.
· Outdoor noise derective OND 2006 - соответствие стандарту по шуму для стран ЕС (с 1 Января 2006 года.).
· Сертификат Соответствия по системе ГОСТ Р.
· Инструкция по эксплуатации на компрессор и на двигатель на русском языке.
· Каталог запасных частей с техническим англо-русским словарем.


Компрессор Atlas Copco XAS 47 с дизельным двигателем Deutz D2011 L2 


мощностью 23,3 кВт и компрессорной головкой Atlas Copco Airtec способен 


вырабатывать 2 кубических метра сжатого воздуха в минуту этого должно 


хватить для питания одного бетонолома, такого 


как TEX 230PE или двух 


отбойных молотков TEX 05P или трех молотков TEX 3. Сжатый воздух к 


потребителям поступает через два патрубка размером 3/4", через тройник


-


разветвитель, подключенный к одному из патрубков, подключаются три 


потребителя одновременно. Пр


очный всепогодный корпус из оцинкованной 


стали с шумоподавлением позволяет работать на открытом воздухе в любых 


погодных условиях в черте города. Также, в корпус встроен генератор 


мощностью 6 кВА, который работает одновременно с компрессором. Две 


однофазны


е розетки и одна трехфазная дают возможность подключить 


электроинструмент. Топливный бак объемом 40 литров расходуется 


приблизительно за 10 часов при максимальной нагрузке.
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Компрессор Atlas Copco XAS 47 с дизельным двигателем Deutz D2011 L2  мощностью 23,3 кВт и компрессорной головкой Atlas Copco Airtec способен  вырабатывать 2 кубических метра сжатого воздуха в минуту этого должно  хватить для питания одного бетонолома, такого  как TEX 230PE или двух  отбойных молотков TEX 05P или трех молотков TEX 3. Сжатый воздух к  потребителям поступает через два патрубка размером 3/4", через тройник - разветвитель, подключенный к одному из патрубков, подключаются три  потребителя одновременно. Пр очный всепогодный корпус из оцинкованной  стали с шумоподавлением позволяет работать на открытом воздухе в любых  погодных условиях в черте города. Также, в корпус встроен генератор  мощностью 6 кВА, который работает одновременно с компрессором. Две  однофазны е розетки и одна трехфазная дают возможность подключить  электроинструмент. Топливный бак объемом 40 литров расходуется  приблизительно за 10 часов при максимальной нагрузке.   ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕР ИСТИКИ  

Компрессор:   

Рабочее давление (избыточное), бар  7  

Прои зводительность по ISO 1217 ed. 3. 1996, м ³/ мин  2  

Количество ступеней сжатия, шт.  1  

Емкость масляной системы компрессора, литр  8  

Вынос масла на 100% мощности, г/час  0,36  

Мощность шума по 2000/14 ЕС, дБ(А)  98  

Шумовое давление по ISO 2151 на 7 метрах, дБ(А)  70  

Количество постов ѕ дюйма, шт.  2  

Количество постов большого диаметра, шт.  -  

Максимальная наружная температура, °С  +45  

Генератор   встроенный:   

Одновременно с компрессором  да  

Мощность 3ф 400 В / 50 Гц,  кВт  5,2  

Мощность 1ф 230 В / 50 Гц, кВт  4  

